2021年中国渔政33305船维修保养项目

**竞争性谈判文件**

项目编号：浙欧招备[2021]080号

采购单位：三门县农业农村局

采购代理机构：欧邦工程管理集团有限公司

2021年10月

目 录

[第一章竞争性谈判公告 3](#_Toc86066773)

[具体采购要求及清单：（附） 4](#_Toc86066774)

[第三章　供应商须知 8](#_Toc86066775)

[一 、总 则 9](#_Toc86066776)

[二、谈判响应文件 10](#_Toc86066777)

[三、谈判 13](#_Toc86066778)

[四、谈判结果确定 16](#_Toc86066779)

[五、合同签订及公告 16](#_Toc86066780)

[第四章 政府采购合同主要条款指引 18](#_Toc86066781)

[第五章谈判响应文件格式附件 23](#_Toc86066782)

[附件1 23](#_Toc86066783)

[附件2-1 24](#_Toc86066784)

[附件2-2 25](#_Toc86066785)

[附件3 29](#_Toc86066786)

[附件4 30](#_Toc86066787)

[附件5 31](#_Toc86066788)

[附件6 32](#_Toc86066789)

# 第一章竞争性谈判公告

根据《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定，欧邦工程管理集团有限公司受三门县农业农村局的委托，就2021年中国渔政33305船维修保养项目进行竞争性谈判，欢迎国内合格的供应商前来参加谈判。

**一、谈判项目编号:** 浙欧招备[2021]080号

采购组织类型：自行采购-分散委托采购

**二、****预算金额：**290000元

**三、****合格谈判供应商的资格要求:**

（一）本项目供应商的条件：供应商须具有钢质船舶修理或建造经营范围的独立法人资格的企业（以营业执照经营范围说明为准）；

（二）本项目不接受联合体投标。

**四、谈判文件的获取**

1、自本公告公布日起于可通过“三门县工程建设电子交易平台”（网址：jyzx.sanmen.gov.cn/）自行下载招标文件。

2、投标人网上免费下载招标文件，不收取任何工本费

**六、投标截止时间：**2021年11月2日10:00

**七、投标地点：**欧邦工程管理集团有限公司（三门县湫水大道58号二楼）

**八、开标时间：**2021年11月2日10:00

**九、开标地点：**欧邦工程管理集团有限公司（三门县湫水大道58号二楼）

十、联系方式

招标人：三门县农业农村局

联系人： 吴积和

电 话： 13968527828

招标代理：欧邦工程管理集团有限公司

联系人：包巧玲

电话/传真：0576-83321522

三门县农业农村局

欧邦工程管理集团有限公司

2021年10月25日

第二章采购需求

**一、招标项目一览表**

具体采购要求及清单：（附）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **数量** | **备注** |
| **一** | **船体工程** |  |  |  |
| **1** | 全船喷水枪、除锈 | 全船 |  | 船体外壳油漆全部铲除 |
| **2** | 水线以下改性环氧漆（KUA606/KUA603）2度，红色 | m2 | 280 | 原用漆；上海国际油漆有限公司生产的“国际牌油漆”（本船所有油漆） |
| **3** | 水线以下环氧连接漆（FAJ034/FAA262）2度，浅灰色 | m2 | 280 |
| **4** | 水线以下无锡防污漆（BQA648）1度，褐色 | m2 | 280 |
| **5** | 水线以下无锡防污漆（BQA644）1度，红色 | m2 | 280 |
| **6** | 水线以上改性环氧漆（KUA606/KUA603）红色1度，红色 | m2 | 170 |
| **7** | 水线以上环氧连接漆（FAJ034/FAA262）1度，淡灰色 | m2 | 170 |
| **8** | 水线以上聚氨酯面漆（PHB000/PHA046）2度，白色 | m2 | 170 |
| **9** | 主甲板改性环氧漆（KUA606/KUA603）红色1度，红色 | m2 | 140 |
| **10** | 主甲板环氧连接漆（FAJ034/FAA262）1度，淡灰色 | m2 | 140 |
| **11** | 主甲板聚氨酯面漆（PHB000/PHA046）2度，绿色 | m2 | 140 |
| **12** | 弦墙内改性环氧漆（KUA606/KUA603）1度，红色 | m2 | 160 |
| **13** | 弦墙内环氧连接漆（FAJ034/FAA262）1度，浅灰色 | m2 | 160 | 原用漆；上海国际油漆有限公司生产的“国际牌油漆”（本船所有油漆） |
| **14** | 弦墙内聚氨酯面漆（PHB000/PHA046）2度，绿色 | m2 | 160 |
| **15** | 驾驶台焊接地方补防锈漆2度 |  |  |
| **16** | 驾驶台聚氨酯面漆（PHB000/PHA046）2度，白色 | m2 | 190 |
| **17** | 水密门及门框保养（上漆） | 扇 | 4 | 含配件 |
| **18** | 水密窗保养及更换密封条 | 扇 | 14 | 含配件 |
| **19** | 锚机、锚链保养、上漆（锚链5×27.5米），锚机液压油更换 | 套 | 1 | 含更换配件及液压油 |
| **20** | 2kg锌块更换（按照原船数量、型号） | 块 | 36 |  |
| **21** | 水舱检修清洁 | 只 | 3 |  |
| **22** | 驾驶室刮雨条购买(按照原船型号） | 副 | 10 |  |
| **23** | 渔政牌标志保养安装 | 只 | 3 |  |
| **24** | 罗经校正 | 台 | 1 |  |
| **25** | 消防栓阀门保养及水炮保养（如损坏须更换） | 只 | 4 | 含配件 |
| **26** | 全船内舱清洁保养油漆及人工费（二度统漆，绿聚氨酯面漆一度） | 全船 | 1 | 含机舱及全船卫生清洁 | |
| **27** | 排木更换（3米）（按照原船排木型号） | 根 | 2 | 含配件 | |
| **28** | 排木拆装（全船排木）及重新加工焊接不锈钢螺丝（以实际掉落为准） |  |  | 含排木铁板垫片更换 | |
| **29** | 船员室空调重新安装 | 台 | 1 |  | |
| **30** | 雨棚重做（镀锌角铁主骨5×5，镀锌角铁付骨4×4，4根立柱无缝厚壁钢管)、单边带支架重做（材料无缝厚壁钢管） |  |  | 含材料及篷布（雨棚尺寸以船上现有尺寸为准（约长4.4米\*宽4.1米）），篷布材料以船上现用材料为准） | |
| **31** | 备案室扩大(高195cm×深62cm×宽155cm）及监控室地板更换（65cm×160cm）及会议室加工柜子（高195cm×深62cm×宽92cm） |  |  | 含材料 | |
| **32** | 厕所改造（蹲坑及排污管道重做，地砖、冲便储水箱更换） |  | 1 | 含材料 | |
| **33** | 厨房改造（地面、落水管、橱柜及灶台、墙面及吊顶（根据船上实际尺寸）,同时配快灶头 |  | 1 | 含材料（304不锈钢） | |
| **34** | 全船空调落水管检修及更换（9台空调） |  |  | 含配件 | |
| **35** | 碰垫（飞机轮胎） | 只 | 1 |  | |
| **36** | 岸电电箱更换(不锈钢）宽20cm×深35cm×高46cm | 只 | 1 |  | |
| **37** | 驾驶室空气帽更换（按照原船空气帽型号） |  | 1 |  | |
| **38** | 缆桩附板更换（全船缆桩） |  |  | 含材料 | |
| **39** | 油仓清洗（2只5吨仓、2只0.2吨仓） | 只 | 4 |  | |
| **40** | 驾驶室窗帘全部更换 |  |  | 含材料 | |
| **41** | 全船密封窗填补石膏 |  |  | 含材料 | |
| **二** | **轮机工程** |  |  |  | |
| **1** | 主机左右热交换器清洗 | 台 | 2 | 含更换垫片 | |
| **2** | 右副机漏烟修理 |  |  | 含配件 | |
| **3** | 主机中冷器清洗 | 台 | 2 | 包括更换垫片及配件 | |
| **4** | CD机油（长城CH-4 15W-40 16公斤） | 桶 | 4 |  | |
| **5** | 舵机泵漏油检修及舵机舱六角垫片更换 |  |  | 含配件 | |
| **6** | 舵缸检修及驾驶室舵角调正 |  |  | 含配件 | |
| **7** | 水泵出水管加工螺丝（根据船上螺丝型号加工约Ø12\*30） | 颗 | 2 |  | |
| **8** | 康明斯专用机油(蓝至尊15W-40 18L) | 桶 | 12 |  | |
| **9** | 机舱所有阀门拆活保养 |  |  | 含损坏更换配件 | |
| **10** | 螺旋桨拆装矫正 | 台 | 2 |  | |
| **11** | 尾轴间隙检测更换油封清洗 | 根 | 2 | 含进口油封24只及密封条更换 | |
| **12** | 左机常规保养（更换机油、柴滤、空滤、机滤） | 台 | 1 | 不包括配件 | |
| **13** | 左、右付机常规保养（更换机油、空滤、柴滤、机滤） | 台 | 2 | 含配件 | |
| **14** | 右主机大保养（整车解体拆装） | 台 | 1 | 持康明斯服务资质证书人员拆装（不包括配件） | |
| **15** | 油泵、喷油器调试 | 组 | 1 | （不包括配件） | |
| **三** | **电器工程** |  |  |  | |
| **1** | 全船电路检修 | 工 | 2 | 含灯管全部更换（LED）.开关更换及联络电话修理 | |
| **2** | AIS，中高频，雷达应答器，紧急船位示位标检测 | 次 | 1 |  | |
| **四** | **其他工程** |  |  |  | |
| **1** | 试航费 |  | 1 |  | |
| **2** | 上下排费 | 艘 | 1 |  | |
| **3** | 住排费 | 天 | 30 | 最高按30天算 | |
| **4** | 港籍、船名、水尺、标写费 |  |  |  | |
| **5** | 救生筏保养 | 只 | 2 |  | |
| **6** | 小型干粉灭火器检修 | 只 | 10 |  | |
| **7** | MPTZ/45灭火器检修 | 只 | 1 |  | |
| **五** | **不可预计费** |  |  |  | |
| **1** | 船体水下工程及轮机工程不可预计费 | 项 | 1 |  | |

**说明：中国渔政33305船、船总长37.9米，宽6.2米，深2.6米，吃水1.5米。使用的两台主机型号为（康明斯K19-M3）。**

**二、施工及质量要求**

施工及验收执行《渔业船舶法定检验规则》

**三、商务需求**

1、工期：签订合同后30天内维修保养完工

2、地点：按实际需求再确定

3、付款条件：维修装饰保养完工并业主验收合格后付清合同总价，三个月试运后退回履约保证金。

4、采购清单项目为完成本项目清单所需的所有工作，费用包括在综合单价内，追加项目由业主认定后按实结算。

5、履约保证金为中标价的5%。在签订合同之前汇入采购人账户。

# 第三章　供应商须知

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合谈判公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 不组织 |
| 3 | 谈判响应文件包装要求 | 正本1份、副本2份，正副本封装成一袋。 |
| 4 | 响应有效期 | 谈判响应有效期为谈判后90天，谈判响应有效期从提交谈判响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 谈判响应文件递交 | 截止时间：北京时间2021年11月2日10:00  递交地点：欧邦工程管理集团有限公司（三门县湫水大道58号二楼）开标室  逾期送达的谈判响应文件恕不接受。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2021年11月2日10:00  地点：：欧邦工程管理集团有限公司（三门县湫水大道58号二楼）开标室 |
| 7 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，谈判响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 8 | 解释权 | 本谈判文件解释权属于采购人和采购代理机构 |

## 一 、总 则

**（一）适用范围**

### 本谈判文件适用于本次项目的谈判、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

### 1、“采购组织机构”指采购人委托组织谈判的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、谈判供应商：是指向采购组织机构提交谈判响应文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

**（三）谈判费用**

1、不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用（谈判文件有相关规定除外）。

2、本项目招标代理费共计7500元由中标单位支付， 在领取中标通知书之前付清。

**（四）特别说明**

1、供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2、供应商所标产品除谈判文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以谈判文件为准。谈判供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目谈判结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所投产品、谈判文件技术参数与谈判需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3、供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 4、供应商不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

### 5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 6、谈判响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

### 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8、本项目不允许分包。（若本项目允许部分分包，则分包如下：供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在谈判响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

## 二、谈判响应文件

**（一）谈判响应文件的组成**

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，原件另行包装，并与谈判响应文件一起提交，谈判响应截止时间后所有原件不予接收。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

**（1）谈判文件由商务报价部分和技术资信部分二部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。**

2.1商务报价部分组成

1）开标一览表（附件2-1 ）；

2）报价明细表（附件2-2）

2.2技术资信部分组成

1) 投标函（见附件1）；

2) 法定代表人授权书（见附件3）；

3) 供应商营业执照或经营人或所有权人身份证复印件；

4）投标人类似项目实施情况一览表（附件4）；

5）项目负责人情况表（格式见附件5）；

6）项目组成员情况表（格式见附件6）；

7）供应商认为需要提供的文件和资料。

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应当包括运输费用（燃油费用、损耗费、运输工具保险及维修保养等）、人工费、专用工具、包装、装卸、保险、税金等合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 谈判报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（6）报价有关表格应按谈判采购文件中相关附表格式填写。

1. **谈判响应文件的制作、封装及递交要求**

**1、谈判响应文件的制作要求**

（1）谈判人应按照谈判文件组成内容及项目采购需求制作谈判响应文件，不按谈判采购文件要求制作谈判响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由谈判人自行承担。

（2）谈判人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，谈判响应文件内容中有要求盖章或签字的地方必须加盖谈判人的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字。

（3）谈判响应文件以及谈判供应商与采购组织机构就有关谈判响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

（4）谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按谈判文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次谈判无关的内容请不要制作在内，确保谈判文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；谈判响应文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

**2、谈判响应文件的封装要求**

（1）谈判响应文件份数：谈判响应文件共3份（正本副本，封装成一袋）。谈判响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有谈判响应资料按谈判采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有谈判单位公章或谈判全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、谈判响应项目名称、供应商名称，并注明“谈判响应文件名称”、“谈判时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对谈判响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段谈判响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购文件概不负责。

3、谈判响应文件的递交要求

（1）谈判响应文件必须在规定时间前派人送达指定的谈判地点。谈判响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和谈判时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和谈判时间的约束。

4、谈判响应文件的补充、修改和撤回。

（1）供应商如需对上交的谈判响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在谈判响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）谈判修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、谈判项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“谈判时启封”字样，其作为谈判响应文件的组成部份。

**（三）谈判响应文件的有效期**

1. 自谈判响应截止日起90天谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。
2. 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求而不会导致谈判保证金被没收。同意延长有效期的供应商需要相应延长谈判保证金的有效期，但不能修改谈判响应文件。

4.成交供应商的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 三、谈判

**（一）谈判程序**

1.采购组织机构在“谈判公告”规定的时间和地点组织谈判，谈判采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加谈判采购会议。

2. 采购组织机构工作人员应当核验出席谈判活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.采购组织机构工作人员接收谈判响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4.主持人宣布谈判采购会议开始，介绍谈判现场的人员情况，宣读提交谈判响应文件的供应商名单、谈判纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.对谈判保证金缴纳情况进行查验、核实，提请供应商代表查验谈判响应文件密封情况。

6、主持人按供应商签到的先后顺序当场拆封谈判响应文件，并送至评审室；

7.谈判小组对符合资格的供应商的谈判响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

8.谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理；

9.谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。所有参加谈判的供应商均有一轮谈判机会。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

10.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将以书面形式通知所有参加谈判的供应商；

11.谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，超过规定时间提交的报价作无效处理；

12.谈判小组编写评审报告（评审报告应按相关规定及时向财政部门申请备案）；

13.采购组织机构对谈判小组专家成员进行评价；

14.宣布谈判结果，谈判采购会议结束。

**（二）澄清问题的形式**

谈判人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

**（三）错误修正**

谈判响应文件报价出现前后不一致的，除谈判采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

　　1.谈判响应文件中首次报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

　　2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　　3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

　　4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经谈判人确认后产生约束力，谈判人不确认的，将终止谈判。

**（四）供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止谈判**

1.未按照谈判文件的规定提交谈判保证金的。

2.谈判响应文件中报价的服务内容跟商务与技术内容中的服务内容出现重大偏差的；

　　3.不具备谈判文件中规定的资格要求的。

　 4.谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5.谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将与其终止谈判。

7.报价超过谈判文件中规定的预算金额/最高限价。

8.谈判响应参数未如实填写，完全复制粘贴采购参数的。

9.谈判响应文件提供虚假材料的。

10.不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

12.不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.不同供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14.不同供应商的谈判响应文件相互混装；

15.不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

**（五）有下列情况之一的，本次谈判终止**

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致谈判工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和谈判文件规定的其他导致谈判结果无效的。

**（六）谈判原则和办法**

1、谈判原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2、谈判办法：（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序确定成交候选人。

（2）如遇相同最低报价，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交单位。

**（七）评审过程的监控**

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其谈判响应被拒绝。

## 四、谈判结果确定

1、确定成交供应商。谈判小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在谈判结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2、发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将谈判文件随同公告。

3、发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 五、合同签订及公告

**（一）签订合同**

1、采购人应当自成交通知书发出之日起10个工作日内，按照谈判采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3、成交供应商无故拖延、拒签合同的,谈判保证金将不予退还并取消成交资格。

4、成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

**（二）合同公告及备案**

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

# 第四章 政府采购合同主要条款指引

项目名称： 项目编号：

甲方：（采购单位） 所在地：

乙方：（中标供应商） 所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××单位××项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同文件：

1.合同条款。

2.中标通知书。

3.更正补充文件。

4.招标文件。

5.中标供应商投标文件。

6.其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、货物内容**

1. 货物名称：

2. 型号规格：

3. 技术参数：

4. 数量（单位）：

**三、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**四、技术资料**

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**五、知识产权**

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

**六、产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

**七、履约保证金**

本项目履约保证金为合同金额的\_\_5\_%，三个月试运后退回履约保证金。

**八、转包或分包**

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应，除招标文件另有规定外。

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**九、质保期**

1. 质保期\_\_2\_年。（自交货验收合格之日起计）

**十、交货期、交货方式及交货地点**

1. 交货期：

2. 交货方式：

3. 交货地点：

**十一、货款支付**

付款方式：维修装饰保养完工并业主验收合格后付清合同总价，三个月试运后退回履约保证金。

**十二、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十三、质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

**十四、调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

**十五、货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需

通知甲方货物已送达。

**十六、违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2. 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3. 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）

**十七、不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十八、解决争议的方法**

1. 如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过第（2）种方式解决：  
（1） 提交台州仲裁委员会仲裁。  
（2） 依法向三门县人民法院提起诉讼。

**十九、合同生效及其它**

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

3. 本合同一式四份。甲、乙双方各执一份，采购组织机构及同级人民政府财政部门各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章） 乙方（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

地址及邮编： 地址及邮编：

签订时间： 年 月 日

# 第五章谈判响应文件格式附件

## 附件1

投 标 函

（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业/个人，经营地址 。

我（ 姓名 ）系（投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的 （编号为 ）的谈判，为此，我公司就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止谈判响应时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2. 我公司在参与谈判响应前已详细审查了谈判文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购文件的相关条款，放弃对谈判采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司谈判响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章或加按指印)： 日期： 年 月 日

法定代表人或授权委托人(签字)：

## 附件2-1

**开标一览表**

**项目编号：**

**项目名称：** [货币单位：人民币元]

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 数量 | 单位 | 投标总价（元） | **交货期**  **（合同签订后几天内）** |
| 1 | 2021年中国渔政33305船维修保养项目 | 1 | 项 | 大写：人民币 元  小写：￥ 元 |  |

**注：**

1.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章）：

职 务：

日 期：

## 附件2-2

2021年中国渔政33305船维修保养项目

**投标报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程项目** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** | **备注** |
| **一** | **船体工程** |  |  |  |  |  |
| **1** | 全船喷水枪、除锈 | 全船 |  |  |  | 船体外壳油漆全部铲除 |
| **2** | 水线以下改性环氧漆（KUA606/KUA603）2度，红色 | m2 | 280 |  |  | 原用漆；上海国际油漆有限公司生产的“国际牌油漆”（本船所有油漆） |
| **3** | 水线以下环氧连接漆（FAJ034/FAA262）2度，浅灰色 | m2 | 280 |  |  |
| **4** | 水线以下无锡防污漆（BQA648）1度，褐色 | m2 | 280 |  |  |
| **5** | 水线以下无锡防污漆（BQA644）1度，红色 | m2 | 280 |  |  |
| **6** | 水线以上改性环氧漆（KUA606/KUA603）红色1度，红色 | m2 | 170 |  |  |
| **7** | 水线以上环氧连接漆（FAJ034/FAA262）1度，淡灰色 | m2 | 170 |  |  |
| **8** | 水线以上聚氨酯面漆（PHB000/PHA046）2度，白色 | m2 | 170 |  |  |
| **9** | 主甲板改性环氧漆（KUA606/KUA603）红色1度，红色 | m2 | 140 |  |  |
| **10** | 主甲板环氧连接漆（FAJ034/FAA262）1度，淡灰色 | m2 | 140 |  |  |
| **11** | 主甲板聚氨酯面漆（PHB000/PHA046）2度，绿色 | m2 | 140 |  |  |
| **12** | 弦墙内改性环氧漆（KUA606/KUA603）1度，红色 | m2 | 160 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13** | 弦墙内环氧连接漆（FAJ034/FAA262）1度，浅灰色 | m2 | 160 |  |  | 原用漆；上海国际油漆有限公司生产的“国际牌油漆”（本船所有油漆） |
| **14** | 弦墙内聚氨酯面漆（PHB000/PHA046）2度，绿色 | m2 | 160 |  |  |
| **15** | 驾驶台焊接地方补防锈漆2度 |  |  |  |  |
| **16** | 驾驶台聚氨酯面漆（PHB000/PHA046）2度，白色 | m2 | 190 |  |  |
| **17** | 水密门及门框保养（上漆） | 扇 | 4 |  |  | 含配件 |
| **18** | 水密窗保养及更换密封条 | 扇 | 14 |  |  | 含配件 |
| **19** | 锚机、锚链保养、上漆（锚链5×27.5米），锚机液压油更换 | 套 | 1 |  |  | 含更换配件及液压油 |
| **20** | 2kg锌块更换（按照原船数量、型号） | 块 | 36 |  |  |  |
| **21** | 水舱检修清洁 | 只 | 3 |  |  |  |
| **22** | 驾驶室刮雨条购买(按照原船型号） | 副 | 10 |  |  |  |
| **23** | 渔政牌标志保养安装 | 只 | 3 |  |  |  |
| **24** | 罗经校正 | 台 | 1 |  |  |  |
| **25** | 消防栓阀门保养及水炮保养（如损坏须更换） | 只 | 4 |  |  | 含配件 |
| **26** | 全船内舱清洁保养油漆及人工费（二度统漆，绿聚氨酯面漆一度） | 全船 | 1 |  |  | 含机舱及全船卫生清洁 |
| **27** | 排木更换（3米）（按照原船排木型号） | 根 | 2 |  |  | 含配件 |
| **28** | 排木拆装（全船排木）及重新加工焊接不锈钢螺丝（以实际掉落为准） |  |  |  |  | 含排木铁板垫片更换 |
| **29** | 船员室空调重新安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| **30** | 雨棚重做（镀锌角铁主骨5×5，镀锌角铁付骨4×4，4根立柱无缝厚壁钢管)、单边带支架重做（材料无缝厚壁钢管） |  |  |  |  | 含材料及篷布（雨棚尺寸以船上现有尺寸为准（约长4.4米\*宽4.1米）），篷布材料以船上现用材料为准） |
| **31** | 备案室扩大(高195cm×深62cm×宽155cm）及监控室地板更换（65cm×160cm）及会议室加工柜子（高195cm×深62cm×宽92cm） |  |  |  |  | 含材料 |
| **32** | 厕所改造（蹲坑及排污管道重做，地砖、冲便储水箱更换） |  | 1 |  |  | 含材料 |
| **33** | 厨房改造（地面、落水管、橱柜及灶台、墙面及吊顶（根据船上实际尺寸）,同时配快灶头 |  | 1 |  |  | 含材料（304不锈钢） |
| **34** | 全船空调落水管检修及更换（9台空调） |  |  |  |  | 含配件 |
| **35** | 碰垫（飞机轮胎） | 只 | 1 |  |  |  |
| **36** | 岸电电箱更换(不锈钢）宽20cm×深35cm×高46cm | 只 | 1 |  |  |  |
| **37** | 驾驶室空气帽更换（按照原船空气帽型号） |  | 1 |  |  |  |
| **38** | 缆桩附板更换（全船缆桩） |  |  |  |  | 含材料 |
| **39** | 油仓清洗（2只5吨仓、2只0.2吨仓） | 只 | 4 |  |  |  |
| **40** | 驾驶室窗帘全部更换 |  |  |  |  | 含材料 |
| **41** | 全船密封窗填补石膏 |  |  |  |  | 含材料 |
| **二** | **轮机工程** |  |  |  |  |  |
| **1** | 主机左右热交换器清洗 | 台 | 2 |  |  | 含更换垫片 |
| **2** | 右副机漏烟修理 |  |  |  |  | 含配件 |
| **3** | 主机中冷器清洗 | 台 | 2 |  |  | 包括更换垫片及配件 |
| **4** | CD机油（长城CH-4 15W-40 16公斤） | 桶 | 4 |  |  |  |
| **5** | 舵机泵漏油检修及舵机舱六角垫片更换 |  |  |  |  | 含配件 |
| **6** | 舵缸检修及驾驶室舵角调正 |  |  |  |  | 含配件 |
| **7** | 水泵出水管加工螺丝（根据船上螺丝型号加工约Ø12\*30） | 颗 | 2 |  |  |  |
| **8** | 康明斯专用机油(蓝至尊15W-40 18L) | 桶 | 12 |  |  |  |
| **9** | 机舱所有阀门拆活保养 |  |  |  |  | 含损坏更换配件 |
| **10** | 螺旋桨拆装矫正 | 台 | 2 |  |  |  |
| **11** | 尾轴间隙检测更换油封清洗 | 根 | 2 |  |  | 含进口油封24只及密封条更换 |
| **12** | 左机常规保养（更换机油、柴滤、空滤、机滤） | 台 | 1 |  |  | 不包括配件 |
| **13** | 左、右付机常规保养（更换机油、空滤、柴滤、机滤） | 台 | 2 |  |  | 含配件 |
| **14** | 右主机大保养（整车解体拆装） | 台 | 1 |  |  | 持康明斯服务资质证书人员拆装（不包括配件） |
| **15** | 油泵、喷油器调试 | 组 | 1 |  |  | （不包括配件） |
| **三** | **电器工程** |  |  |  |  |  |
| **1** | 全船电路检修 | 工 | 2 |  |  | 含灯管全部更换（LED）.开关更换及联络电话修理 |
| **2** | AIS，中高频，雷达应答器，紧急船位示位标检测 | 次 | 1 |  |  |  |
| **四** | **其他工程** |  |  |  |  |  |
| **1** | 试航费 |  | 1 |  |  |  |
| **2** | 上下排费 | 艘 | 1 |  |  |  |
| **3** | 住排费 | 天 | 30 |  |  | 最高按30天算 |
| **4** | 港籍、船名、水尺、标写费 |  |  |  |  |  |
| **5** | 救生筏保养 | 只 | 2 |  |  |  |
| **6** | 小型干粉灭火器检修 | 只 | 10 |  |  |  |
| **7** | MPTZ/45灭火器检修 | 只 | 1 |  |  |  |
| **五** | 不可预计费 |  |  |  |  |  |
|  | 船体水下工程及轮机工程不可预计费 | 项 | 1 |  |  |  |
| **六** | **投标总价** | 元 | 大写：人民币 元  小写：￥ 元 | | | |

备注： 1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，上述清单项目为完成本项目清单所需的所有工作，费用包括在综合单价内，追加项目由业主认定后按实结算。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

## 附件3

（一）法定代表人授权书

（采购人名称）：

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系 （投标人名称） 的法定代表人，现授权委托 （投标人名称） 的 （授权代表姓名） 为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的 （招标项目名称，括号中填写项目编号） 项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表： （签字） 性别 ： 年龄：

详细通讯地址： 邮政编码：

电话： 传真：

投标人： （公章或加按指印）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法人授权代表身份证复印影印件 |

## 附件4

**投标人类似项目实施情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人/电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：

1、合同业绩须为本次投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。

2、投标文件须提供合同原件的复印件，未提供不得分。

供应商全称（公章）： 法定代表人或授权代表（盖章）：

日期： 年 月 日

## 附件5

**项目负责人/项目技术负责人简历表**

**项目名称： 项目编号：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  | | 手 机 |  | |
| **从事相关工作经历及业绩：** | | | | | |

**要求：**

1.附职称证书原件的复印件及人员开标前3个月中任一个月社保参保证明复印件并加盖投标人公章；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章）：

职 务：

日 期：

## 附件6

**项目组成员情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本工程中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

**1.**在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2. 附职称证书原件的扫描件及人员开标前3个月中任一个月社保参保证明复印件并加盖投标人公章；项目组成员指项目负责人和项目技术负责人除外的项目组人员。

　 投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（盖章）：

职 务：

日 期：