

**竞争性谈判文件**

**项目编号：守诚招备【2022】013号**

**采购项目：三门县2022年度农业水价改革民生实事项目**

采购人：三门县水利局

代理机构：宁波守诚项目管理有限公司

2022年4月

**目 录**

**第一章 竞争性谈判采购公告**

**第二章　供应商须知**

**第三章　谈判内容**

**第四章 政府采购合同主要条款指引**

**第五章 响应文件格式附件**

1. 竞争性谈判采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部第74号《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关规定, 受采购人的委托，现就三门县水利局单位三门县2022年度农业水价改革民生实事项目进行竞争性谈判采购，欢迎合格供应商前来洽谈。

## 一、项目编号：守诚招备【2022】013号

## 二、项目概况：本项目为三门县2022年度农业水价改革民生实事项目采购，具体详见采购需求。

**三、上限价：**人民币265968元

## 四、合格谈判供应商的资格条件

## （一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的谈判供应商资格条件。

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（三）本项目供应商特定条件：/

## 五、报名及谈判文件获取的方式、时间

1.获取招标文件方式：凡有意参加投标者，请于公告发布之日起，可通过三门县公共资源交易中心（https://jyzx.sanmen.gov.cn/）自行下载招标文件。

2.谈判文件获取时间：2022年4月18日 至2022年 4月21日。

## 六、响应文件递交截止时间及谈判开始时间、地点

本次谈判将于2022年 4 月22 日9：00在三门县水利局八楼会议室进行谈判，请在谈判截止时间前将谈判响应文件送达谈判地点，逾期或不符合规定的谈判响应文件恕不接受。

**七、谈判保证金：本项目谈判保证金为零。**

**八、联系方式**

（一）采购人（受理谈判文件相关质疑及答复）

采购人名称：三门县水利局

联系人：吴海平

联系电话： 13758601258

（二）采购代理机构

代理机构名称：宁波守诚项目管理有限公司

联系人：谢紫凌

联系电话：0576-83318599

招标人：三门县水利局

采购代理机构：宁波守诚项目管理有限公司

时间：2022年4月18日

第二章 供应商须知

**前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合谈判公告资格要求的供应商 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 由投标人自行踏勘 |
| 3 | 谈判响应文件包装要求 | 资格证明、商务技术文件一正二副（正本副本，封装成一袋），报价文件一正二副（正本副本，封装成一袋）。 |
| 4 | 响应有效期 | 谈判响应有效期为谈判后90天，谈判响应有效期从提交谈判响应文件的截止之日起算。 |
| 5 | 谈判响应文件递交 | 截止时间：北京时间2022年4月22日9:00时 递交地点：三门县水利局8楼会议室逾期送达的谈判响应文件恕不接受 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2022年4月22日9:00时地点：三门县水利局8楼会议室 |
| 7 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，谈判响应文件须作出实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 8 | 解释权 | 本磋商文件解释权属于采购人和采购代理机构 |
| 9 | 评审结果公示 | 评审结束后，评审结果公示于“三门县公共资源交易中心”（http://jyzx.sanmen.gov.cn/)网上公示三天 。  |

## 一 、总 则

**（一）适用范围**

本谈判文件适用于本次项目的谈判、评审、确定成交供应商、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

**（二）定义**

1. “采购组织机构”指采购人委托组织磋商的集中采购机构或采购代理机构。

2.采购人：是指委托集中采购机构或采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3.谈判供应商：是指向采购组织机构提交谈判响应文件的单位或个人。

4.货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5.服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6. “书面形式”包括信函、传真等。

7. “▲”系指实质性要求条款。

**（三）谈判费用**

3.1不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用（谈判文件有相关规定除外）。

**3.2本次项目招标代理费由中标人支付，共计人民币肆仟伍佰元整（￥4500 元），在领取中标通知书时一次性付清。**

**（四）特别说明**

1.供应商谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商谈判所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（指必须为本法人或控股公司正式员工）。

2.供应商所标产品除谈判文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以谈判文件为准。**谈判供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。**项目谈判结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为成交供应商所投产品、谈判文件技术参数与谈判需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

3.供应商在谈判活动中提供任何虚假材料,其响应无效，并报监管部门查处；成交后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

4.供应商不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

5.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.谈判响应文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

8.本项目不允许分包。（若本项目允许部分分包，则分包如下：供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在谈判响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。）

## 二、谈判响应文件

**（一）谈判响应文件的组成**

供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按谈判采购文件的要求，详细编制谈判响应文件。

**▲1.资格证明内容的组成：**

（1）谈判声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理谈判响应事宜的，则无需提交)；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）提供采购公告中符合供应商特定条件的有效资质证书复印件，以及需要说明的其他资料；

**2．商务与技术内容的组成：**

（1）供应商综合情况表（人员与技术力量、企业规模、经营业绩等）（附件4）；

（2）团队组成人员基本情况表(附件5）；

（3）类似项目业绩一览表（附件6）；

**3．报价内容的组成**

**（1）报价内容由首次报价一览表、报价明细表（如有），以及供应商认为其他需要说明的内容组成。**

（2）此报价为供应商针对本项目报出的唯一的首次报价，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）总报价应当包含本项目一切所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

（4）政府采购优惠政策相关资料、产品适用政府采购政策情况表（如有）。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 谈判报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

（6）报价有关表格应按谈判采购文件中相关附表格式填写。

**（二）谈判响应文件的制作、封装及递交要求**

**1．谈判响应文件的制作要求**

（1）谈判人应按照谈判文件组成内容及项目采购需求制作谈判响应文件，不按谈判采购文件要求制作谈判响应文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由谈判人自行承担。

（2）谈判人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，谈判响应文件内容中有要求盖章或签字的地方必须加盖谈判人的公章以及法定代表人或全权代表的盖章或签字。

（3）谈判响应文件以及谈判供应商与采购组织机构就有关谈判响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的谈判响应文件视同未提供。

（4）谈判计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若供应商不按谈判文件的要求提供资格审查材料，其风险由供应商自行承担。

（6）与本次谈判无关的内容请不要制作在内，确保谈判文件有针对性、简洁明了，同时节约纸张；谈判响应文件建议以A4纸大小双面打印并装订。

**2．谈判响应文件的封装要求**

（1）谈判响应文件份数：**资格证明、商务技术文件一正二副（正本副本，封装成一袋），报价文件一正二副（正本副本，封装成一袋）。**谈判响应文件的正本封面必须注明“正本”字样，副本可以采用正本的复印件。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

（2）所有谈判响应资料按谈判采购文件的组成所列内容及顺序装订成册，并逐页连续标注页码。因谈判响应文件内容不完整、编排混乱导致谈判响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的责任由供应商自行承担。

（3）请在密封袋的封口处应有谈判单位公章或谈判全权代表签字。封皮上写明项目编号、标段、谈判响应项目名称、供应商名称，并注明“谈判响应文件名称”、“谈判时启封”字样，未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对谈判响应文件的误投和提前启封不负责任。

（4）项目如分标段，各标段谈判响应文件必须分开编制，并按上述份数要求单独密封包装。

（5）因密封不严、标记不明而造成失密、拒收、过早启封等情况，采购文件概不负责。

**3．谈判响应文件的递交要求**

（1）谈判响应文件必须在规定时间前派人送达指定的谈判地点。谈判响应文件在截止时间后提交，采购组织机构将将拒绝接收。

（2）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和谈判时间，采购组织机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和谈判时间的约束。

**4．谈判响应文件的补充、修改和撤回**

（1）供应商如需对上交的谈判响应文件进行补充、修改或撤回的，必须在谈判响应截止时间以前将书面的修改文件或撤消通知送达采购组织机构。

（2）谈判修改文件必须密封，在密封袋上写明项目编号、标段、谈判项目名称、供应商名称、并注明“修改文件”、“谈判时启封”字样，其作为谈判响应文件的组成部份。

## 三、谈判响应文件的有效期

1.自谈判响应截止日起90天谈判响应文件应保持有效。有效期不足的谈判响应文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.供应商可拒绝接受延期要求，但不能修改谈判响应文件。

4.成交供应商的谈判响应文件自谈判之日起至合同履行完毕均应保持有效。

## 四、谈判

 **（一）谈判程序**

1.采购组织机构在“谈判公告”规定的时间和地点组织谈判，谈判采购会议由采购组织机构工作人员主持，所有供应商均应准时参加谈判采购会议。

2. 采购组织机构工作人员应当核验出席谈判活动现场的各供应商代表及相关单位人员身份，并组织其分别登记、签到，无关人员可拒绝其进入现场。

3.采购组织机构工作人员接收谈判响应文件并登记，并由供应商代表对递交记录情况进行签字确认。

4.主持人宣布谈判采购会议开始，介绍谈判现场的人员情况，宣读提交谈判响应文件的供应商名单、谈判纪律、应当回避的情形等注意事项，组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》。

5.对所递交投标文件邀请供应商代表查验谈判响应文件密封情况。

6、主持人按供应商签到的先后顺序当场拆封谈判响应文件，并送至评审室。

7.谈判小组对符合资格的供应商的谈判响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

8.谈判小组对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

9.谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。所有参加谈判的供应商均有2轮谈判机会。供应商应由法人代表或法人代表授权的人进行。供应商所作的重要答复均应以书面形式，并经法定代表人或授权人签署，作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力，但不得对内容进行实质性修改。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

10.在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，经采购人代表确认后，将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

11.谈判结束后，谈判小组将要求所有继续参加谈判的供应商**在规定时间内提交最后报价**，超过规定时间提交的报价作无效处理。**最终报价不能超过首次报价。**

12.谈判小组编写评审报告（评审报告应按相关规定及时向财政部门申请备案）。

13.采购组织机构对谈判小组专家成员进行评价。

14.宣布谈判结果，谈判采购会议结束。

**（二）澄清问题的形式**

谈判人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权的代表签字，并不得超出谈判响应文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

**（三）错误修正**

谈判响应文件报价出现前后不一致的，除谈判采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.谈判响应文件中首次报价一览表内容与谈判响应文件中相应内容不一致的，以首次报价一览表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首次报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。修正后的报价经谈判人确认后产生约束力，谈判人不确认的，将终止谈判。

**（四）供应商存在下列情况之一的，响应无效，终止谈判**

1.谈判响应文件中报价的货物跟商务与技术内容中的供应货物出现重大偏差的；

2.不具备谈判文件中规定的资格要求的。

3.谈判响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

4.谈判代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

5.谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将与其终止谈判。

6.报价超过谈判文件中规定的预算金额/最高限价。

7.主要性能参数指标负偏离项（含）以上的。

8.谈判响应参数未如实填写，完全复制粘贴采购参数的。

9.谈判响应文件提供虚假材料的。

10.不同供应商的谈判响应文件由同一单位或者个人编制；

11.不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

12.不同供应商的谈判响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

13.不同供应商的谈判响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

14.不同供应商的谈判响应文件相互混装；

15.不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的（谈判采购文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

**（五）有下列情况之一的，本次谈判终止**

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.谈判小组发现谈判文件存在歧义、重大缺陷导致谈判工作无法进行，或者谈判文件内容违反国家有关强制性规定的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.法律、法规和谈判文件规定的其他导致谈判结果无效的。

**（六）谈判原则和办法**

1.谈判原则。谈判小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；评审委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.谈判办法：（1）谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序确定成交候选人。（2）如遇相同最低报价，取交货期短者为成交单位；如两者均相同，则在相同最低报价中重新报价，直至产生最低报价者为成交单位。

**（七）评审过程的监控**

本项目评审过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，供应商在评审过程中所进行的试图影响评审结果的不公正活动，可能导致其谈判响应被拒绝。

## 五、谈判结果确定

1.确定成交供应商。谈判小组根据采购人的《授权意见确认书》，推荐成交候选供应商或直接确定成交供应商。其中推荐成交候选供应商的，采购组织机构在谈判结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

2.发布成交结果公告。采购组织机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告成交结果，并将谈判文件随同公告。

3.发出成交通知书。采购组织机构在发布成交结果同时，向成交供应商发出成交通知书。

## 六、合同签订及公告

**（一）签订合同**

1.采购人应当自成交通知书发出之日起7个工作日内，按照谈判采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等事项签订政府采购合同。逾期甲方有权解除合同。

2.采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量和服务要求等实质性内容的协议。

3.成交供应商无故拖延、拒签合同的,将取消成交资格。

4.成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5.询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

**（二）合同公告及备案**

1.采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2.采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

**第二部份 采 购 需 求**

**一、主要工作内容**

三门县2022年度农业水价改革民生实事项目建设内容主要包括计量标识牌的设计、制作与现场安装服务，流量自动监测集成系统（明渠超声波流量计）1套，配合农业水价改革视频拍摄，协助项目资料整编等。

**二、建设清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **创建主体名称** | **单位** |  **工程量** | 规格 |
|
| **一** | **健跳镇繁荣泵站** |  |  |  |
| 1 | 周边杂草清理 | 项 | 1 |  |
| 2 | 门除锈上漆 | 项 | 1 |  |
| 3 | 地面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 18.24 |  |
| 4 | 环氧地坪涂料楼地面 底涂一道 | m2 | 18.24 |  |
| 5 | 环氧地坪涂料楼地面 ~中涂一道 | m2 | 18.24 |  |
| 6 | 环氧地坪涂料楼地面 面涂一道 | m2 | 18.24 |  |
| 7 | 水泵、电机、铭牌除锈上漆 | 项 | 1 |  |
| 8 | 出水池、进水池防护栏安装 | m | 14.8 |  |
| 9 | 进水池拦污栅 | 项 | 1 |  |
| 10 | 室内制度牌（50\*70cm雪弗板材质） | 块 | 6 | 50\*70cm雪弗板材质，厚1cm |
| 11 | 简介牌 | 块 | 1 | 0.9\*1.3,铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根及砼基础 |
| 12 | 渠道清淤 | 项 | 1 |  |
| 13 | 水位尺 | 把 | 1 |  |
| 14 | PE1.0,DN200管安装（热熔）安装 管外径 （mm 以内）200 | m | 7 |  |
| 15 | 聚乙烯管件（45弯头）安装（热熔） （mm 以内）200 | 个 | 1 |  |
| 16 | 聚乙烯管件（90弯头）安装（热熔） （mm 以内）200 | 个 | 1 |  |
| 17 | 低压碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径 (mm以内)200 | 副 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
| 二 | **海润街道潺岙村2#泵站** |  |  |  |
| 1 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 11.25 |  |
| 2 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 43.4 |  |
| 3 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 43.4 |  |
| 4 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 54.65 |  |
| 5 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 54.65 |  |
| 6 | 地面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 11.25 |  |
| 7 | 环氧地坪涂料楼地面 底涂一道 | m2 | 11.25 |  |
| 8 | 环氧地坪涂料楼地面 ~中涂一道 | m2 | 11.25 |  |
| 9 | 环氧地坪涂料楼地面 面涂一道 | m2 | 11.25 |  |
| 10 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 11.25 |  |
| 11 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 43.4 |  |
| 12 | 出水池修复 | 项 | 1 |  |
| 13 | 出水池防护栏安装 | m | 7.7 |  |
| 14 | 门更换（不锈钢门） | m2 | 2.25 |  |
| 15 | 金属门窗拆除 | m2 | 2.9955 |  |
| 16 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 2.9955 |  |
| 17 | 水泵、电机、铭牌除锈上漆 | 项 | 1 |  |
| 18 | 电线整理 | 项 | 1 |  |
| 19 | 电表箱（电表7只） | 项 | 1 |  |
| 20 | PE1.0,DN200管安装（热熔）安装 管外径 （mm 以内）200 | m | 5 |  |
| 21 | 聚乙烯管件（90弯头）安装（热熔） （mm 以内）200 | 个 | 1 |  |
| 22 | 低压碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径 (mm以内)200 | 副 | 1 |  |
| 23 | 安装启动器 | 只 | 1 |  |
| 24 | 简介牌 | 块 | 1 | 0.9\*1.3,铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根及砼基础 |
| 25 | 室内制度牌（50\*70cm雪弗板材质） | 块 | 6 | 50\*70cm雪弗板材质，厚1cm |
| 26 | 周边杂草清理 | 项 | 1 |  |
| 27 | 渠道、出水池清淤 | 项 | 1 |  |
| 28 | 水位尺 | 把 | 1 |  |
| 三 | **健跳镇南塘村3#泵站** |  |  |  |
| 1 | 整理电线规整 | 项 | 1 |  |
| 2 | 室内地面整平（包括局部地面加高、清洗及设备隔离栏） | 项 | 1 |  |
| 3 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 83.4 |  |
| 4 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 8.75 |  |
| 5 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 33 |  |
| 6 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 41.75 |  |
| 7 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 41.75 |  |
| 8 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 50.4 |  |
| 9 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 50.4 |  |
| 10 | 外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 50.4 |  |
| 11 | 外墙艺术彩绘 | m2 | 50.4 | 艺术彩绘 |
| 12 | 地面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 8.75 |  |
| 13 | 环氧地坪涂料楼地面 底涂一道 | m2 | 8.75 |  |
| 14 | 环氧地坪涂料楼地面 ~中涂一道 | m2 | 8.75 |  |
| 15 | 环氧地坪涂料楼地面 面涂一道 | m2 | 8.75 |  |
| 16 | 屋顶清理防水补漏 | 项 | 1 |  |
| 17 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 8.75 |  |
| 18 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 33 |  |
| 19 | 外墙脚手架 高度7m以内`如不能利用须另行搭设时 | m2 | 84 |  |
| 20 | 出水池防护栏安装 | m | 7 |  |
| 21 | 进水池拦污栅更换（1.2\*1.5\*3，镀锌管（热镀）） | 项 | 1 |  |
| 22 | 门更换（不锈钢门） | m2 | 1.845 |  |
| 23 | 金属门窗拆除 | m2 | 2.4 |  |
| 24 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 2.4 |  |
| 25 | 水泵、电机、铭牌除锈上漆 | 项 | 1 |  |
| 26 | 室内制度牌（50\*70cm雪弗板材质） | 块 | 6 | 50\*70cm雪弗板材质，厚1cm |
| 27 | 简介牌 | 块 | 1 | 0.9\*1.3,铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根及砼基础 |
| 28 | 周边杂草清除、渠道、进出水池清淤 | 项 | 1 |  |
| 29 | 水位尺 | 把 | 1 |  |
| 30 | 304不锈钢计量箱50\*60（包括电表） | 只 | 1 |  |
| 31 | 1寸水泵 | 台 | 1 |  |
| 32 | 焊接法兰蝶阀安装 公称直径（mm以内）300 | 个 | 1 |  |
| 33 | PE300 1.0管安装（热熔）安装 管外径 （mm 以内）315 | m | 6 |  |
| 34 | 聚乙烯管件（90弯头）安装（热熔） （mm 以内）315 | 个 | 1 |  |
| 35 | 低压碳钢平焊法兰（电弧焊） 公称直径 (mm以内)300 | 副 | 3 |  |
| 36 | 水泵基座修复 | 项 | 1 |  |
| 37 | 蝴蝶阀D300及进出水管更换的机械费 | 项 | 1 |  |
| 四 | **健跳镇南塘村2#泵站** |  |  |  |
| 1 | 整理电线规整 | 项 | 1 |  |
| 2 | 室内地面整平（包括局部地面加高、清洗及设备隔离栏） | 项 | 1 |  |
| 3 | 墙面抹灰面铲除 | m2 | 83.4 |  |
| 4 | 抹灰面铲涂料 | m2 | 8.75 |  |
| 5 | 内墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 33 |  |
| 6 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 41.75 |  |
| 7 | 墙、柱、天棚面刷乳胶漆 ~二遍 | m2 | 41.75 |  |
| 8 | 外墙砂浆抹灰 14+6mm厚^水泥砂浆 1:3 | m2 | 50.4 |  |
| 9 | 抹灰面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 50.4 |  |
| 10 | 外墙涂料 弹性涂料 | m2 | 50.4 |  |
| 11 | 外墙艺术彩绘 | m2 | 50.4 | 艺术彩绘 |
| 12 | 地面批刮腻子（满刮两遍） | m2 | 8.75 |  |
| 13 | 环氧地坪涂料楼地面 底涂一道 | m2 | 8.75 |  |
| 14 | 环氧地坪涂料楼地面 ~中涂一道 | m2 | 8.75 |  |
| 15 | 环氧地坪涂料楼地面 面涂一道 | m2 | 8.75 |  |
| 16 | 屋顶清理防水补漏 | 项 | 1 |  |
| 17 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 8.75 |  |
| 18 | 内墙脚手架 高度3.6m以内`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的内墙粉刷（饰面）脚手架 | m2 | 33 |  |
| 19 | 外墙脚手架 高度7m以内`如不能利用须另行搭设时 | m2 | 84 |  |
| 20 | 出水池防护栏安装 | m | 7.2 |  |
| 21 | 进水池拦污栅更换 | 项 | 1 |  |
| 22 | 门更换（不锈钢门） | m2 | 1.845 |  |
| 23 | 金属门窗拆除 | m2 | 1.2 |  |
| 24 | 隔热断桥铝合金推拉窗安装`设计为普通铝合金型材+单片玻璃时 | m2 | 1.2 |  |
| 25 | 非黏土烧结实心砖 零星砌体^水泥砂浆 M7.5 | m3 | 0.144 |  |
| 26 | 水泵、电机、铭牌除锈上漆 | 项 | 1 |  |
| 27 | 户外宣传栏（5m长钢型材质,采用激光切割，砧板折边，焊接. 折弯.抛光.打磨 .腐浊.烤漆 ，等工艺，根据设计图纸来综合加工） | 项 | 1 | 5m\*2.4m，采用激光切割，砧板折边，焊接. 折弯.抛光.打磨，腐浊.烤漆 ，等工艺，根据设计图纸来综合加工 |
| 28 | 室内制度牌（50\*70cm雪弗板材质） | 块 | 6 | 50\*70cm雪弗板材质，厚1cm |
| 29 | 简介牌 | 块 | 1 | 0.9\*1.3,铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根及砼基础 |
| 30 | 周边杂草清除 | 项 | 1 |  |
| 31 | 渠道、进出水池清淤 | 项 | 1 |  |
| 32 | 水位尺 | 把 | 1 |  |
| 33 | 304不锈钢计量箱50\*60（包括电表） | 只 | 1 |  |
| 34 | 1寸水泵 | 台 | 1 |  |
| 35 | 金属门窗拆除 | m2 | 1.2 |  |
| 五 | **横渡镇白溪头堰坝** |  |  |  |
| 1 | 杂草杂物清除 | 项 | 1 |  |
| 2 | 渠道清理 | m | 100 |  |
| 3 | 简介牌 | 块 | 1 | 0.9\*1.3,铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根及砼基础 |
| 4 | 户外宣传栏（5m长钢型材质） | 项 | 1 | 5m\*2.4m，采用激光切割，砧板折边，焊接. 折弯.抛光.打磨，腐浊.烤漆 ，等工艺，根据设计图纸来综合加工 |
| 5 | 计量设施标识牌0.6\*0.9（铝板） | 块 | 1 | 0.6\*0.9,铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根及砼基础 |
| 6 | 室外制度牌 | 块 | 2 | 铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根 |
| 7 | 闸门修理及除锈上漆 | 项 | 1 |  |
| 8 | 现浇混凝土 扶手、压顶^现浇现拌混凝土 C20（40） | m3 | 1.7 |  |
| 9 | 现浇混凝土单独扶手压顶 复合模板 | m2 | 6.8 |  |
| 10 | 现场搅拌混凝土调整费 | m3 | 1.717 |  |
| 11 | 仿木栏杆 | m | 17 |  |
| 12 | 超声波流量计(含智能感控终端、通讯设备、技术服务费等) | 套 | 1 | 详见技术参数 |
| 13 | 人工一般土方 三类土 | m3 | 16.335 |  |
| 14 | 人力车运土方 ~运距100(m) | m3 | 16.335 |  |
| 15 | 人工回填种植土 | m3 | 16.335 |  |
| 16 | 栽植草皮满铺 | m2 | 54.45 |  |
| 17 | 草坪养护 暖地型草坪满铺 | m2 | 54.45 |  |
| 18 | 栽植乔木（带土球）胸径（cm）14以内 桂花树 胸径（cm以内）12 | 株 | 2 |  |
| 19 | 乔木养护 常绿乔木胸径（cm）20以内 | 株 | 2 |  |
| 六 | **珠岙镇小西湖堰坝** |  |  |  |
| 1 | 杂草杂物清除 | 项 | 1 |  |
| 2 | 渠道清理 | m | 100 |  |
| 3 | 警示标牌 | 块 | 2 | 0.9\*1.3,铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根及砼基础 |
| 4 | 简介牌 | 块 | 1 | 0.9\*1.3,铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根及砼基础 |
| 5 | 计量设施标识牌0.6\*0.9（铝板） | 块 | 1 |  |
| 6 | 进水口闸门建设（40\*50cm） | 个 | 1 |  |
| 7 | 水位尺 | 把 | 1 |  |
| 七 | **亭旁镇铁路站场堰坝** |  |  |  |
| 1 | 杂草清除 | 项 | 1 |  |
| 2 | 闸门修理及除锈上漆 | 项 | 1 |  |
| 3 | 简介牌 | 块 | 1 | 0.9\*1.3,铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根及砼基础 |
| 4 | 警示标牌 | 块 | 2 | 铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根 |
| 5 | 水位尺 | 把 | 1 |  |
| 6 | 亲水平台栏杆修复 | m | 80 |  |
| 7 | 室外制度牌 | 块 | 1 | 铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根 |

**三、技术参数**

**1、户外宣传栏**

5m\*2.4m，采用激光切割，砧板折边，焊接. 折弯.抛光.打磨 .腐浊.烤漆 ，户外车贴。

1. **计量设施标识牌**
2. 0.6\*0.9,铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管，2根及砼基础
3. **室内制度牌**

50\*70cm雪弗板材质，厚1cm。

1. **警示牌、室外制度牌、简介牌**

铝板厚度1.5mm，贴反光膜，立柱2寸圆管。

1. **明渠超声波流量计**

1) 测量范围：0.1×10-3～120000m3/s

2) 累计流量：40000000m3

3) 盲 区：0.35m

4) 测距分辨率：1mm

5) 流量精度：±1.0%FS（标准条件）

6) 仪表显示：自带 LCD 显示瞬时流量和累计流量，多种流量单位可自由选择

7) 模拟输出：4～20mA

8) 数字输出：RS485、Modbus 协议或定制协议

9) 环境温度：－20℃ ～ ＋60℃

10) 防护等级：IP65

11) 耐温：120℃以内

12) 安装方式：分体安装

13) 探头信号线长：10米1根

**四、商务要求**

**1、付款方式：**合同签订后，采购设备到场后，预付合同价的40%，安装完成所有服务内容后，待结算审定后15个工作日内，支付至合同总额的98.5%，（其中1.5%的结算价为质量保修金，待质保期满后一个月内结清）（不计息）。

**2、工期要求：**合同签订之日起30日历天内完成安装及验收工作。

**3、售后服务要求：**无论在质保期内还是质保期满后，中标单位负责对其实施的项目提供现场服务，投标单位需承诺最短服务响应时间。货物在1年内损坏的（非人为造成）由中标单位全权负责，如造成招标人相应的经济损失由中标单位承担。

**4、质保期：**自验收合格之日起1年，投标人承诺超过本要求的，以优惠者为准。

**5、项目实施地点：**采购单位指定地点。

**6、履约保证金：**履约担保金额为合同金额的2%，采用履约保函形式提交。

**7、验收要求：**

中标人已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的产品，并经采购人组织相关单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格， 若因中标人质量问题等导致验收不合格，中标人应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标人承担，采购人保留向中标人索赔的权利。

**第四部分 拟签订的合同文件**

**服务类**

以下为成交后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：三门县2022年度农业水价改革民生实事项目 项目编号：守诚招备【2022】013号

甲方：三门县水利局（采购单位） 所在地：三门县湫水大道1号

乙方：（中标人） 所在地：

甲、乙双方根据××(采购组织机构名称）关于××项目公开招标的结果，签署本合同。

**一、合同文件：**

（一）合同条款。

（二）中标通知书。

（三）更正补充文件。

（四）招标文件。

（五）中标人投标文件。

（六）其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

**二、合同内容及服务标准**

（具体见项目需求）

**三、合同金额**

本合同金额为（大写）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（￥\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元）人民币。

**四、甲乙双方责任**

（一）甲方责任

（根据招标结果确定）

（二）乙方责任

（根据招标结果确定）

**五、技术资料**

（一）乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

（二）没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**六、知识产权**

（一）乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

（二）若侵犯,由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

**七、履约保证金**

本项目履约保证金为合同金额的2.5 % 。[履约保证金交至采购人处，并于合同到期后15天内退还供应商（无息退还）]

**八、转包或分包**

（一）本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

（二）除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应。

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

**九、服务期**

（一）合同签订之日起30日历天内完成安装及验收工作。

**十、合同履行时间、履行方式及履行地点**

（一）履行时间：

（二）履行方式：

（三）履行地点：

**十一、款项支付**

 付款方式：合同签订后，采购设备到场后，预付合同价的40%，安装完成所有服务内容后，待结算审定后15个工作日内，支付至合同总额的98.5%，（其中1.5%的结算价为质量保修金，待质保期满后一个月内结清）（不计息）。

**十二、税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

**十三、质量保证及后续服务**

（一）乙方应按招标文件规定向甲方提供服务。

（二）乙方提供的服务成果在服务质量保证期内发生故障，乙方应负责免费提供后续服务。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.重做：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.解除合同。

（三）**质保期：**自验收合格之日起1年，投标人承诺超过本要求的，以优惠者为准。

如在使用过程中发生问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。

（四）在**服务质量保证期**内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

**十四、违约责任**

（一）甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

（二）甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

（三）乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之六作为违约金。乙方在签订合同后3天内进场，签订合同后10日内仍不能进场提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

（四）乙方达不到项目要求，乙方应负责根据合同及甲方的要求采取相应的处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用，整改延误的时间不作为整个项目工期延期的理由。

**十五、不可抗力事件处理**

（一）在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

（二）不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

（三）不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**十六、解决争议的方法**

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成的通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）：

（一） 提交台州仲裁委员会仲裁。

（二） 依法向人民法院提起诉讼。

**十七、合同生效及其它**

（一）合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

（二）本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

（三）本合同一式两份。甲、乙双方各执一份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章） 乙方（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

地址及邮编： 地址及邮编：

签订时间： 年 月 日

**专用条款**

（如果项目性质特殊，采购人认为需要制定专用条款的，须在提交项目采购需求时一并提供，但条款内容应合法、合理，并符合项目实际需求，且不得与通用条款冲突）

**第五章谈判响应文件格式附件**

**附件1 　　　 本**

项目名称

项目编号：

**谈**

**判**

**响**

**应**

**文**

**件**

**（资格证明、商务技术）**

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

**谈判响应文件目录**

**第一部分：资格证明部分**

1. 谈判声明书（附件2）
2. 授权委托书（附件3）

3、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5、本项目要求的特定资质证书

**第二部分：商务与技术部分**

1、供应商基本情况表（附件4）；

2、团队组成人员基本情况表（附件5）；

3、类似项目业绩一览表（附件6）；

**第三部分 ：其他部分**

1、针对竞争性谈判，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章供应商须知”中“二、谈判响应文件”的组成说明）

**附件2**

**谈判声明书**

×××（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址。

我（ 姓名 ）系（供应商名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的××（竞争性谈判项目名称）（编号为××）的谈判，为此，我公司就本次谈判有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止谈判响应时间近三年以来：在参加政府采购活动过程中无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2. 我公司在参与谈判响应前已详细审查了谈判文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此谈判采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意谈判采购文件的相关条款，放弃对谈判采购文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司谈判响应的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的总报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

 供应商名称(公章)：

 法定代表人或授权委托人(签字)：

 日期：年 月 日

**附件3**

**授权委托书**

**×××**（采购代理机构名称）**：**

 （供应商全称） 法定代表人（或营业执照中单位负责人） （法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （全权代表姓名） 为全权代表，参加贵单位组织的 项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。全权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

全权代表无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）： 日期：

**附：**

|  |
| --- |
| **法定代表身份证复印件粘帖处** |

法定代表人姓名：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

|  |
| --- |
| **全权代表身份证复印件粘帖处** |

全权代表姓名：

职务：

传真：

电话：

详细通讯地址：

邮政编码：

**附件4：**

供应商综合情况一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 法人代表 |  |
| 单位性质 |  | 资质等级 |  |
| 注册资金 |  | 单位组建时间 |  |
| 单位地址 |  | 主要联系人 |  |
| 开户银行 |  | 邮 编 |  |
| 经营范围 |  | 电 话 |  |
| 单位人员状况 | 单位总人数 人；在册项目技术人员 人；其 中： | 单位固定资产总额 万元；其 中：设备总数 台； |

投 标 人：（盖章）

 法定代表人或授权代理人：（签字）

 年月日

**附件5：**

**团队组成人员基本情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员安排 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 现任职务及职称 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：供应商应根据磋商文件要求和采购项目的实际需要列出团队组成人员。

供应商名称:（公章）

法定代表人或授权代理人： （签字）

日期：

**附件6：**

**项目类似业绩一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同签订时间 | 规模 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**要求：**

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖谈判供应商公章）；

2.谈判供应商可按此表格式复制。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附件7 　　　 本**

项目名称

项目编号：

**谈**

**判**

**响**

**应**

**文**

**件**

**（报价文件）**

单位全称（公章）：

地 址：

时 间：

**谈判响应文件目录**

**第一部分 ：报价部分**

1、首次报价一览表（附件8）；

**第二部分 ：其他部分**

1、针对竞争性谈判，响应供应商认为其他需要说明的；

（以上内容具体描述详见“第二章供应商须知”中“二、谈判响应文件”的组成说明）

**附件8：**

**首次报价一览表**

**项目编号：**

**项目名称：** [货币单位：人民币元]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价(元) | 大写 |  |
| 小写 |  |

**填报说明：**

1.总价包干，该费用包括完成三门县2022年度农业水价改革民生实事项目所产生的一切费用（包括现场服务咨询费、后续服务、风险费、与各单位的协调费、专家评审费、评审会务会、赴外地考察费、差旅费、交通费、税费、规费等政策性文件规定的全部费用）。未列明的工作内容视为已包含在其中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效响应处理。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字：

职 务：

日 期：

**附：报价明细表（提供格式 ）**

 项目编号： [货币单位：人民币元]

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **规格型号** | **数量** | **投标单价** | **小计** | **备注** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |

**要求：**

1. 本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

▲4. 本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

5.以上工作量均为暂估，结算工作量按实际完成的工作量为准。

投标人名称（盖章）： 投标人代表签字或盖章：

 职 务：

 日 期：

**附：最终报价一览表（提供格式 ）**

**项目编号：**

**项目名称：** [货币单位：人民币元]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总报价(元) | 大写 |  |
| 小写 |  |

**填报说明：**

1.总价包干，该费用包括完成三门县2022年度农业水价改革民生实事项目所产生的一切费用（包括现场服务咨询费、后续服务、风险费、与各单位的协调费、专家评审费、评审会务会、赴外地考察费、差旅费、交通费、税费、规费等政策性文件规定的全部费用）。未列明的工作内容视为已包含在其中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则作无效响应处理。

谈判供应商名称（盖章）：

谈判供应商代表签字：

职 务：

日 期：

注：投标人自行准备。